Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 230 000 litrów gazu płynnego (LPG) dla potrzeb stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach,
2. zamówienie obejmuje dostawy gazu płynnego w ilości 230 000 l,
3. Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy trwałą tablicę informacyjną zawierającą treść o rodzaju paliwa oraz nazwie Wykonawcy, który je dostarcza. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić koszt wykonania ww. tablicy.

2. WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oferowany przez Wykonawcę gaz płynny LPG musi spełniać parametry określone wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce: PN-EN 589+A1:2012P, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku   
w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016r., Nr 540).

3. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiający, wg jego bieżących potrzeb, będzie dokonywał zamówień sukcesywnych dostaw gazu płynnego LPG, będącego przedmiotem zamówienia, w trakcie obowiązywania umowy. Dostawy realizowane będą do stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Angowickiej 53 w Chojnicach. Zamawiający posiada dwa zbiorniki na gaz o pojemności 4 850 dm3 każdy. Jednorazowa wielkość dostawy wyniesie nie mniej niż 3 000 l.
2. Zamawiający, w dniu poprzedzającym dostawę, maksymalnie do godz. 1200 złoży Wykonawcy faksem lub   
   w innej uzgodnionej obustronnie formie, zapotrzebowanie na gaz LPG, w którym określi jego ilość. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie do realizacji złożone przez Zamawiającego zapotrzebowanie w dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były we wszystkie dni robocze oraz soboty z wyłączeniem niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa zamówionej partii gazu płynnego (LPG) winna nastąpić w dniu następnym w ustalonym   
   w zamówieniu przedziale czasowym w godz. 600 - 1800. Dostawy gazu realizować należy samochodem — cysterną dopuszczoną do przewozu gazu płynnego LPG, spełniającą wszelkie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy prawa. Wykonawca dostarczał będzie do każdej dostawy gazu płynnego LPG aktualny Atest producenta paliwa — „Świadectwo jakości paliwa”, zawierające niezbędne parametry gazu płynnego LPG   
   w tym gęstość, skład % propanu do butanu.
4. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcy gazu płynnego LPG do stacji paliw Zamawiającego odbywać się będzie wg „Instrukcji przyjmowania gazu płynnego (LPG) do zbiorników magazynowych na stacji paliw MZK Sp. z o. o. w Chojnicach” (wg załącznika nr 4 do SWZ) przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

4. PRZYJĘCIE I ROZLICZANIE DOSTAWY

Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie przyjęcia każdorazowo gazu płynnego LPG za dowodem obrotu materiałowego – wydruku z zalegalizowanej drukarki autocysterny, wystawionego zgodnie z ilością dostarczonego gazu płynnego LPG.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie   
z ustaleniami zawartymi w SWZ przez okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.10.2023 r.

Zatwierdził