Załącznik nr 1 do zaproszenia

Znak sprawy ZP-6/2025

..........................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DANE WYKONAWCY:**

Pełna nazwa Wykonawcy..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy..........................................................................................................................................

NIP..................................................................REGON..................................................................................

Telefon....................................Faks........................................email...............................................................

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Oferta dotyczy dostawy oraz montażu obudowy słupów, dźwigarów i attyki wiaty stacji paliw MZK Sp.   
   z o. o. w Chojnicach zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| 1 | Obudowa dźwigara wiaty, długość 17,2 m, szerokość 0,6m, wysokość 0,6m. Materiał - blacha aluminiowa o grubości min. 1,5mm. Wykonanie z odcinków o długości 3m lub mniejszej wynikającej z warunków technicznych. Obudowa malowana farbami proszkowymi na kolor zielony RAL6037. Zestaw farb - podkład, farba epoksydowa, farba nawierzchniowa poliestrowa. | 2 szt. |  |  |
| 2 | Obudowa słupa o przekroju prostokątnym, długość 0,8 m, szerokość 0,5 m. Materiał - blacha aluminiowa o grubości min. 1,5mm, bez łączeń na wysokości (z jednego odcinka blachy). W górnej części kołnierz maskujący połączenie obudowy z obudową dźwigara. Obudowa i kołnierz malowane farbami proszkowymi na kolor grafitowy RAL7024. Zestaw farb - podkład, farba epoksydowa, farba nawierzchniowa poliestrowa. | 4 szt. |  |  |
| 3 | Kaseton z oznaczeniem paliw, montowany na czole obudowy słupa od strony wjazdu. Materiał – blacha aluminiowa o grubości min. 1,5mm. Oznaczenia paliw wyklejone z folii translucentnej (kasetonowej) na termoformowanych tworzywach o wymiarach minimum 25 x 25 cm. Podświetlenie led. Kaseton malowany farbami proszkowymi na kolor grafitowy RAL7024. Zestaw farb - podkład, farba epoksydowa, farba nawierzchniowa poliestrowa. | 2 szt. |  |  |
| 4 | Attyka wiaty, otok wypukły z tubą led montowaną w  zagłębieniu w dolnej części otoku. Wysokość otoku 90cm. Otok montowany na stronie frontowej wiaty.  - materiał - blacha aluminiowa o grubości 1,5mm,  - malowanie - farba podkładowa epoksydowa, farba  nawierzchniowa poliestrowa. Kolor czarny RAL9005. | 13 mb |  |  |
| 5 | Łukowe zakończenie otoku wypukłego. Zaokrąglenie  końców otoku wypukłego. | 4 szt. |  |  |
| 6 | Logo - podświetlany napis MZK CHOJNICE wraz z logotypem. Litery wykonane w formie termoformowanego tworzywa z wyklejoną folią translucentną (kasetonową) na licu. Podświetlenie modułami led. | 1 szt. |  |  |
| 7 | Attyka wiaty, otok płaski, wysokość 90cm.  - materiał - blacha aluminiowa o grubości 1,5mm,  - malowanie - farba podkładowa epoksydowa, farba  nawierzchniowa poliestrowa.Kolor czarny RAL9005. | 8 mb |  |  |
| 8 | Usługa montażu i transport | x |  |  |
| Razem | | | |  |

**Całość przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się zrealizować za łączną kwotę ryczałtową:**

Kwota netto: .........................................................................................................................................PLN

Podatek VAT: ........................................................................................................................................

**Kwota brutto**: ......................................................................................................................................PLN

słownie ..................................................................................................................................................

Termin realizacji zamówienia do dnia ……………………… (max. dziesięć tygodni od dnia podpisania umowy).

Zapewniamy serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt (okres gwarancji) …………………… (min. 24 miesiące)

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami, jest ona dla nas zrozumiała i akceptujemy bez zastrzeżeń jej zapisy,
2. akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na powyższych warunkach,
3. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu,
4. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III zapytania ofertowego,
5. posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt zdolny do wykonania zamówienia.

Załącznikami do oferty są:

1.

2.

3.

Data................................. ............................................................

Podpis osoby upoważnionej